Расчет резерва мощности системы **водоснабжения** за 4 квартал 2021г.

1.Установленная мощность по водозаборам – 50,81 тыс. м3/сут.

2.Забор воды из подземных водных объектов по ГУП «ОКВК» РБ за 4 квартал 2021г. (справка ПЭО) – 1842,824 тыс. м3/кв : 92 дн. = 20,03 тыс. м3/сут.

3.Резерв мощности системы водоснабжения

50,81–20,03=30,78 тыс. м3/сут.

Расчет резерва мощности системы **водоотведения** за 4 квартал 2021г.

1.Установленная мощность системы водоотведения – 42,7 тыс. м3/сут.

2.БОСК (с очисткой) по ГУП «ОКВК» РБ – за 4 квартал 2021г.

(справка ПЭО) - 1325,551 тыс. м3/кв : 92 дн. = 14,41 тыс. м3/сут.

3.Резерв мощности системы водоотведения

42,7–14,41 = 28,29 тыс. м3/сут.

Начальник ПТО: Захаров В.М.

Исп. ст. инженер ПТО: Миквабия Н.А.