Расчет резерва мощности системы **водоснабжения** за 2 квартал 2023г.

1.Установленная мощность по водозаборам – 50,81 тыс. м3/сут.

2.Забор воды из подземных водных объектов по ГУП «ОКВК» РБ за 2 квартал 2023г. (справка ПЭО) – 1867,035 тыс. м3/кв:91 дн. = 20,52тыс. м3/сут.

3.Резерв мощности системы водоснабжения

50,81-20,52 =30,29тыс. м3/сут.

Расчет резерва мощности системы **водоотведения** за 2 квартал 2023г.

1.Установленная мощность системы водоотведения –42,7тыс. м3/сут.

2.БОСК (с очисткой) по ГУП «ОКВК» РБ – за 2 квартал 2023г.

(справка ПЭО) - 1302,898 тыс. м3/кв:91 дн. = 14,32тыс. м3/сут.

3.Резерв мощности системы водоотведения

42,7–14,32 =28,38тыс. м3/сут.

 Начальник ПТО: Захаров В.М.